# ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ

**« ГИДРО-C Пломба »**

**ТУ 5745 -001 -48526029 - 2012**

Партия №

Дата отгрузки:

1. Сроки схватывания

начало, сек, не ранее 30

конец, сек, не позднее 120

2. Предел прочности, Мпа,

при сжатии в возрасте:

28 суток: 70-80

3. Прочность при изгибе, Мпа,

в возрасте:

28 суток: 8-10

Срок хранения со дня отгрузки 6 месяцев.

Хранение в сухом месте.

Начальник лаборатории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Изготовитель: ООО «СП Бетон» Нижегородская обл, г. Балахна, ул. Лесная, дом 14**