# ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ

**« ГИДРО С Мембрана »**

**ТУ 5870-008-52478254-2003**

Партия №

Дата отгрузки:

**Наименование показателя Норма по ТУ Факт**

1. Внешний вид Густая вязкая \_\_\_\_\_\_\_

масса серого

цвета

2. Водонепроницаемость, МПа 0,2 – 0,6 \_\_\_\_\_\_\_

3. Предел прочности на отрыв, Мпа, 1,0 \_\_\_\_\_\_\_

не менее

4. Воздухопроницаемость, см3/сек 0,106 – 0,325 \_\_\_\_\_\_\_

Срок хранения со дня отгрузки 6 месяцев.

Хранение в сухом месте.

Начальник лаборатории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Изготовитель: ООО «СП Бетон» Нижегородская обл, г. Балахна, ул. Лесная, дом 14**